**Коды ошибок SsangYong New Actyon с электроусилителем рулевого управления.**  
C1101 Высокое напряжение питания  
C1102 Низкое напряжение питания  
C1109 Неверное напряжение питания  
C1112 Датчик момента – неисправность в цепи питания  
C1200 Датчик частоты вращения колеса (переднего левого) – обрыв или короткое замыкание в цепи  
C1201 Датчик частоты вращения колеса (переднего левого) – диапазон / функционирование  
C1202 Датчик частоты вращения колеса (переднего левого) – неверный сигнал или сигнал отсутствует  
C1203 Датчик частоты вращения колеса (переднего правого) – обрыв или короткое замыкание в цепи  
C1204 Датчик частоты вращения колеса (переднего правого) – диапазон / функционирование  
C1205 Датчик частоты вращения колеса (переднего правого) – неверный сигнал или сигнал отсутствует  
C1206 Датчик частоты вращения колеса (заднего левого) – обрыв или короткое замыкание в цепи  
C1207 Датчик частоты вращения колеса (заднего левого) – диапазон / функционирование  
C1208 Датчик частоты вращения колеса (заднего левого) – неверный сигнал или сигнал отсутствует  
C1209 Датчик частоты вращения колеса (заднего правого) – обрыв или короткое замыкание в цепи  
C1210 Датчик частоты вращения колеса (заднего правого) – диапазон / функционирование  
C1211 Датчик частоты вращения колеса (заднего правого) – неверный сигнал или сигнал отсутствует  
C1235 Датчик давления тормозной жидкости – неисправность в цепи  
C1237 Датчик давления тормозной жидкости – ошибка сигнала  
C1259 Датчик положения рулевого колеса – неверный сигнал.  
C1260 Датчик положения рулевого колеса – неисправность в цепи  
C1261 Датчик положения рулевого колеса – не выполнена инициализация  
C1274 Датчик замедления (модели без ESP) / многокоординатный датчик ускорения (модели с ESP) – обрыв или короткое замыкание в цепи  
C1275 Датчик замедления (модели без ESP) / многокоординатный датчик ускорения (модели с ESP) – диапазон / функционирование  
C1282 Многокоординатный датчик ускорения (датчик отклонения от курса и датчик поперечных ускорений) - неисправность в цепи  
C1283 Многокоординатный датчик ускорения (датчик отклонения от курса и датчик поперечных ускорений) - ошибка сигнала  
C1285 Многокоординатный датчик ускорения (датчик отклонения от курса и датчик поперечных ускорений) – ошибка калибровки  
C1290 Датчик момента – неверный сигнал  
C1503 Выключатель системы курсовой устойчивости (ESP OFF) - неисправность  
C1513 Выключатель стоп-сигналов - неисправность  
C1520 Концевой выключатель на педали сцепления – обрыв или короткое замыкание в цепи  
C1603 Защита от перегрева  
C1604 Электронный блок управления усилителем рулевого управления (EPS) - внутренняя неисправность  
C1604 Электронный блок управления ABS/ESP и модулятор - неисправность  
C1605 Шина CAN – аппаратная неисправность  
C1611 Шина CAN – задержка отклика  
C1612 Шина CAN – нет отклика от БУ АКПП  
C1613 Шина CAN – неверное сообщение  
C1616 Шина CAN – отсутствие связи  
C1627 Шина CAN – отсутствие связи (шина отключена)  
C1647 Шина CAN – неисправность многокоординатного датчика ускорений  
C1702 Отсутствуют входные данные  
C1704 Реле отключения усилителя рулевого управления – неисправность  
C2112 Реле электромагнитных клапанов - неисправность  
C2227 Слишком высокая температура тормозных дисков  
C2380 Реле клапанов систем ABS/ESP - неисправность  
C2401 Датчик положения вала электродвигателя - неисправность  
C2402 ЭБУ ABS/ESP - неисправность  
C2412 Электродвигатель усилителя рулевого управления – неисправность в цепи  
C2413 Электродвигатель усилителя рулевого управления – некорректный ток управления